附件

预算咨询报价表

四川安信科创科技有限公司：

根据《西藏某采矿区在线监测设备采购安装及服务项目》的项目预算咨询，结合实际情况，经研究，我公司报价为 万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项内容** |  **分项名称** | **主要参数** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 地下水监测设备 | 水位计 | 1.量程:100m/50m；2.精度: 0.25%FS；3.测量原理：绝压；4.输出接口：RS485。 |  |  | 支 | 2 |  | 与内部位移共用监测孔每孔2支 |
| 2 | 内部位移监测设备 | 阵列式位移计 | 1.4m/传感器，防水2MP。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 遥测终端 | 1.支持 TCP server功能，可同时支持4个TCP 连接(可选)；支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)；2.支持 APN/VPDN；3.提供2路I/O，可实现2路数字量输入输出:兼容2路脉冲输出、2路模拟量输入、2路脉冲计数功能；4.支持多种上下线触发模式；5.支持根据域名和IP地址访问中心；6.内嵌标准的TCP/IP 协议栈，支持透明数据传输。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 太阳能供电系统 | 1.功率：200w；2.蓄电池：100AH；3.包含控制器。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 立杆 | 1.立杆材质：镀锌钢管；2.立杆外径：≥114mm；3.立杆厚度：≥3mm；4.立杆高：≥3m；5.法兰盘：定制法兰盘；6.定制太阳能板支架；7.定制避雷针及接地线；8.包含定制地笼；9.包含配件机柜；10.包含不锈钢孔口保护罩，规格为300\*300\*400 。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 流量卡 | 1.不低于1G/月，缴纳3年。 |  |  | 张 | 2 |  |  |
| 运输、安装调试、辅材及运维服务 | 1.测斜管及安装、钻孔回填、水泥基础施工、辅材、设备安装调试、数据对接、警示牌和警示柱安装；2.质保3年；3.现场巡检运维服务3年。 |  |  | 套 | 2 |  | 含2支地下水监测设备 |
| 3 | 采动应力监测设备 | 采动应力监测装置（含数据采集模块） | 1.测量精度：优于FS·0.005；2.分辨率：优于FS·0.002；3.误差：小于0.01MPa。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 太阳能供电系统 | 1.功率：200w；2.蓄电池：100AH。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 立杆 | 1.立杆材质：镀锌钢管；2.立杆外径：≥114mm；3.立杆厚度：≥3mm；4.立杆高：≥3m；5.法兰盘：定制法兰盘；6.定制太阳能板支架；7.定制避雷针及接地线；8.包含配件机柜。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 流量卡 | 1.不低于1G/月，缴纳1年。 |  |  | 张 | 2 |  |  |
| 运输、安装调试、辅材及运维服务 | 1.水泥基础施工、辅材、设备加压、安装调试、数据对接；2.质保3年；3.现场巡检运维服务3年。 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| **合计** | ¥ （人民币大写： ） |

备注:

1. 服务内容包括但不限于上述所有设备运输、安装调试、软件开发、数据采集与传输、平台展示等。

2.上述报价包括但不限于增值税、营业税等相关税费及设备费、检测费、包装费、运输费、安装费、备品备件费、3年运维服务费的包干含税总价。

报价单位名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

联系人及联系方式：

日期： 年 月 日